**附件：项目商务及技术要求**

1. **资质要求**

1. 投标人须具有独立法人资格，投标人须提供公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照复印件；

2. 须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人和“中国政府采购”网站（www. ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供报名期间网站截图）；

3、投标人经营范围涵盖环保咨询服务或环保技术服务，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力；

4、投标人拟派负责人为本公司在职员工，为环评工程师，具有相关从业经验。提供相关证照复印件加盖公章。

5、投标人在投标文件中提供本项目的工作方案一套，形式自定义。

**二、服务要求**

**（一）工程概况：**

建设地点：荆州市沙市区江津东路172号中医医院内（需自行查看现场，充分考虑现场情况）

建设规模：建筑层数为1层，建筑面积约为515.73㎡，建筑高度约为10.1米，结构形式为框架。项目建设内容：空调机房土建、水电、装饰装修施工；大楼室外物流管廊结构及装饰施工；周边局部道路配套施工等。工程预算总投资约464万元。

空调机房配套项目内设备涵盖空调机房空调主机设备、配电柜设备、锅炉设备等。设备明细如下：1、板式空调换热机组1套；2、成套整装锅炉5台（单台制热功率2t/h，燃料类型天然气，燃料消耗量单位139m³/L）；3、磁悬浮离心冷水机组3台；4、横流式超低音全钢冷却塔3台；5、炉前泵3KW5台；6、热水锅炉补水泵2台；7、变频调速空调循环泵75kw4台；8、冷却水循环泵55kw4台；9、变频调速一次水循环泵3台；10、定压补水真空脱气机组2台；11、全自动软水器1台等。

（二）**服务期限：**

合同履约期：自合同签订之日起40个日历天（不含春节7天）

**（三）采购需求**：

1. 对荆州市中医医院中医特色大楼建设项目调整空调机房配套项目进行现场勘查、资料收集、环评报告编制、现场监测、专家评审、会务评估、出报告表至协助院方取得环保部门批准文件等，即全费用涵盖，交钥匙工程（合同签订咨询服务开始至报告表完成，取得环保部门批准文件为止，所有费用均包含在该项目内）。（不含工程竣工时的环评验收）
2. 在项目实施过程中，甲方仅提供临时水电接入点，不提供办公场所，不提供交通工具。

**（四）咨询服务成果质量要求：**

1、符合国家相关法律法规，质量合格，取得环保部门批准文件；

2、提供的成果文件质量内容深度、详细度及份数符合行业通行标准；

3、能满足工程竣工环评验收的要求；

4、提供批准文件时间不影响业主建设工程施工许可证的办理。

**（五）付款方式：**

环境影响评价咨询服务合同及付款方式待中标后与院方具体协商约定。

该项目无预付款，付款时间节点为交付合格的环评报告表及取得相关环评批复后30天内一次性付清。（中标单位需提供符合国家税务机关规定的合格的税务发票办理付款事宜 ）

**三、法定代表人授权书**

 ：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

 年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： |  |
| 大写： |  |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

 2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**

**六、其他**