**附件：项目商务及技术要求**

**一、资质要求**

投标人须具有独立法人资格，投标人须提供公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照复印件。

1. **项目技术要求**

（一）具体要求：0.5吨升降作业平台

（二）设备技术参数

起升重量：500kg；

台面尺寸：2500mm×1800mm；

起升高度：4850 mm；

设备电源：380v 50Hz

设备控制电源：36V

楼层：2层

（三）设备的安全防护

设备设置两根导轨。

平台上设置安全护栏，护栏形式、高度按国家相关规定，进、出货方向不设置护栏。

需方负责进、出货方向设置安全门。

（四）设备的控制

设备的控制箱固定墙壁上，设备的液压驱动系统放置地坑内，控制箱上设置控制按钮。

升降作业平台二层设置控制盒，可控制升降作业平台升、降、停，与一层控制箱实现两地控制功能。二层控制盒设置急停开关，在升降台升到二层装卸货物时将急关闭，此时在一层控制箱上无法操作。防止二层货物装卸时一层误操作升降台而产生危险。

设备上升、下降限位设置限位电器开关，到达位置后自动切断电源。

（五）设备的电气

升降作业平台的电气元件采用国内知名品牌产品。

电气控制盘独立设于控制柜内，连线应有明确线号标记。

控制系统都置于控制柜内。控制柜独立置于地面，控制柜上设置控制按钮、液压压力表、指示灯等。

升降作业平台二层设置控制盒，可控制升降作业平台升、降、停，与一层控制柜实现两地控制功能。二层控制盒设置总停锁，在升降作业平台升到二层装卸货物时将总停锁关闭，此时在一层控制柜上无法操作。防止二层货物装卸时一层误操作升降作业平台而产生危险。

设备上升、下降限位设置限位电器开关，到达位置后自动切断电源。

**三、法定代表人授权书**

：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： | |  | |
| 大写： | |  | |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**

**六、其他**